**贵州省骨科医院**

**治疗室设备及手术室器械车类等技术参数要求**

一 治疗室设备

1，治疗台，规格：2200×（350/700）×2300 分上下结构， 数量1台

2，工作台，规格：2300×700 ×850 数量1台

3，转角柜， 规格：1000×1000 ×850 数量1台

要求：工作台面板材质必须采用304不锈钢板，材料厚度不低于1.0。柜体采用≧1.0的碳钢板，表面喷塑处理。

底脚采用不低于￠38的不锈钢管，高度可调节，柜底离地高度不小于180㎜

二手术室器械车类

1. 升降元凳， 规格：φ310×（480-640） 数量20根

2双层器械台，规格：1150×550×860 数量2台

3污物车， 规格：560×560×860 数量1台

4仪器车， 规格：540×430×730， 带抽屉，数量6台

5输液推车 规格：735×450×820 数量1台

6 治疗推车 规格：735×450×850 数量2台

7仪器车局 规格 735×450×770 数量2台

8急救推车 规格 755×495×945 数量1台

第1-7材料要求：必须采用厚度不低于1.0的304不锈钢材质；￠100静音轮。

第8项材料要求：不锈钢工作台面，铝合金主柜体，一个大抽、两个中抽、两个小抽，抽屉材质为ABS材料模具一次成形，内配可调式活动药盘，并配上药用标识；配置：仪器架、输液架、洗手液架、锐器盒、复苏板、双色垃圾桶、杂物框、电源插座，￠100静音轮。

二，