**磁振热治疗仪 技术参数**

1. \*具有国家规定的医疗器械产品注册证；入选国家中医药管理局第一批推荐中医诊疗设备；此产品为具有自主知识产权的软件著作权产品；产品为省级以上高新技术产品；
2. \*产品通过CMD认证，ISO13485和ISO9001质量体系认证。
3. 适用范围：适用于慢性软组织损伤和颈肩腰腿痛的辅助治疗。
4. 性能参数：
   1. 采用磁场、振动、温热三种物理因子相结合进行同步治疗；
   2. \*独立四通道输出，四通道参数可独立调节，可同时治疗四个患者或部位；
   3. \*磁场强度： 磁感应强度在10mT~50mT的范围内可调，步长为10mT，误差为±10%；
   4. \*振动频率：
5. 单一振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz四种频率可调，误差±2Hz。振动时间2s，振动周期2s、3s、4s、5s可调；
6. 多频振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz循环扫引，误差±2Hz。振动时间5s，振动周期10s、12s、14s、16s可调；
   1. 治疗温度40℃、46℃、52℃、58℃共4级可调，精度：±3℃；
   2. \*颈肩型、标准型、膝肩型三种治疗导子可供选择；
   3. 特有无热模式，适用于炎症损伤急性期治疗；
   4. \*软件含有内置处方，具有三种治疗模式共13种处方；每种处方又分急性、亚急性、慢性期分别有对应不一样的磁场强度、温度、振动频率参数。
   5. 治疗时间1~99min可调，以1min为单位设定；
   6. 输入功率：500VA
   7. 具有多种安全保护装置：
7. 输入过流保护装置；
8. 输出过流保护装置；
9. 双重过温度保护装置。
   1. 正常工作条件：
   2. 环境温度范围：5~40℃；
   3. 相对湿度范围：≤80%；
   4. 电源：a.c220V±22V、50Hz±1Hz；
   5. 大气压力范围：86.0kPa～106.0kPa；

配置清单

主机 1台

标准治疗垫 2个

颈肩治疗垫 2个

标准导子布套（含套上的） 4个

颈肩导子布套（含套上的） 4个

绑带 12条

转接头 2条

检磁器 2个

电源线 1条