排队叫号显示屏要求：

1、屏幕尺寸≥21.5寸高清LED，壁挂式，数量：23台；

2、CPU ≥四核Cortex A17 主频 1.8GHz 、GPU≥ 四核 Mali-T764 MP ；

3、存储≥2GB RAM+8GB ROM；

4、支持蓝牙4.0协议；

5、视频支持H.264、VP8、RV、WMV、AVS、H.263、MPEG4等视频格式的1080P解码 ；

6、音频支持MP3/WMA/WAV/APE/FLAC/AAC/OGG/M4A/3GP等格式 ；

7、图片支持JPEG/PNG/BMP等；

8、定时开关机功能：设备支持设定定时开关机时间，设备会按预先设定好的时间开机，并且能在预设定时间自动关机；

9、语音播报功能：设备支持离线语音播报功能；

10、16口交换机：千兆无管理交换机,包转发率26.78Mpps,交换容量36Gbps,16个千兆电,2个千兆光,MAC:8K,桌面式,金属外壳,挂耳默认自带,国标交流适配器，支持蓝口转发优先，数量1台；

11、8口交换机：千兆无管理交换机,包转发率14.88Mpps,交换容量20Gbps,9个千兆电,1个千兆光,MAC:4K,桌面式,塑料外壳,不支持挂耳,国标交流适配器，数量2台；

1. 六类非屏蔽国标无氧铜网线，规格：305米/箱，数量1箱；
2. 壁挂机柜：6U壁挂机柜，数量1个；

14、提供安装服务；