|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **贵州省骨科医院电动车停车棚用料表** | | | | | |
|  |
| **序号** | **名称** | **规格** | **数量** | **单位** | **备注** |  |
| **一** | **张拉膜裁剪制作安装** | | | | |  |
| 1 | 膜材 | 1100g | 620.00 | ㎡ | **张拉膜（白色）使用寿命15年** |  |
| 2 | 背贴条 | 600\*3\*2.5 | 360.00 | m | **镀锌压条（打孔）** |  |
| 3 | 剪裁制作 | 1100g | 620.00 | ㎡ | **本厂裁剪** |  |
| 4 | 膜材焊接 | 1100g | 620.00 | ㎡ | **本厂高温焊接** |  |
| **二** | **钢结构部分** | | | | |  |
| 1 | 大梁工字钢 | 260\*12\*100\*6\*6 | 23.00 | 条 | **黑铁** |  |
| 2 | 立柱 | 219\*6 | 14.00 | 根 | **黑铁** |  |
| 3 | 行条 | 89\*3 | 40.00 | 根 | **黑铁** |  |
| 4 | 拉杆 | 48\*2 | 80.00 | 根 | **黑铁** |  |
| 5 | 环氧富锌底漆 | — | 6.00 | 桶 | **防锈作用** |  |
| 6 | 丙烯酸磁漆 |  | 8.00 | 桶 | **面漆** |  |
| **三** | **基础部分** | | | | |  |
| 1 | 基础预埋板地脚螺丝（6孔） | 500\*500\*12 | 14.00 | 套 | **国标Q235B** |  |
| 2 | 基础挖坑和填埋 | 800\*800\*800 | 14.00 | 个 |  |  |
| 3 | 混凝土 | 800\*800\*800 | 14.00 | 立方 | **（C30）** |  |
| 备注：此数据为估计数据，结算按实际数据结算 | | | | | |  |

附图：现场大概区域图片及意向款式结构图图片

 