北京积水潭医院贵州医院

传染病监测预警与应急指挥平台建设硬件需求

服务器软硬件运行配置的基本要求如下：

(一)CPU:采用国产自研CPU, 物理核数≥64核

(二)内存：≥256GB;

(三)存储空间：≥1T, 存储介质类型：SSD;

(四)配置双网卡，方便连接院内网络环境和外部网络；

(五)操作系统：使用麒麟、欧拉、统信等国产操作系

统的服务器版；

(六)数据库支持：需支持OpenGauss或同等架构的数据库。

**要求**：

1. 按以上准备PPT汇报材料及word版方案
2. 将产品演示委托书、演示PPT交至北京积水潭医院贵州医院信息科或通过邮箱方式发送至3887329724qq.com邮箱
3. 等待医院通知参加产品演示的具体时间